## 虎岗高速大岭山至龙大高速路段拥堵治理工程警务亭采购投标邀请

广东中元招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）受东莞市经纬公路工程有限公司（以下简称“招标人”）委托，就以下项目进行国内招标采购，欢迎符合条件的潜在投标人进行报价。有关事项如下：

1. 项目编号：JWGL20191201-1
2. 项目名称：虎岗高速大岭山至龙大高速路段拥堵治理工程警务亭采购
3. 投标清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **岗亭主体6.0mx6.0mx3.3m** | 项 |  |  |  | 含水泥、河沙、钢筋、槽钢底梁及防锈处理 |
| **二** | **岗亭钢结构** |  |  |  |  | 含焊口补油漆、骨架防锈处理、外墙面模具 |
| 1 | 150\*150方通（角柱）、门框、窗立柱 | m2 | 72 |  |  | 氟碳漆面 |
| 2 | 底梁 | m | 24 |  |  | 150\*8方通 |
| 3 | 立柱骨架 | m | 32 |  |  | 50\*50\*2.5方通 |
| 4 | 底梁骨架 | m | 24 |  |  | 150\*8方通 |
| 5 | 外墙铝单板 | m2 | 132 |  |  | 定制公安蓝色面 |
| 6 | 内墙面 | m2 | 94.5 |  |  | 欧利龙板 |
| 7 | 厕所墙面 | m2 | 20.7 |  |  | 埃特板 |
| 8 | 内墙骨架 | m2 | 56.6 |  |  | 50\*50\*2.5方通 |
| 9 | 烤漆保护膜 | m2 | 38 |  |  |  |
| 10 | 12厘预埋连接钢板 | 块 | 8 |  |  |  |
| 11 | 内墙骨架夹心层 | m2 | 56.6 |  |  |  |
| **三** | **岗亭室内装饰** |  |  |  |  | 含铝单板屋面顶、铝质吊顶天花、600\*600玻化砖（地面）、抽水马桶一套 |
| 12 | 屋面骨架 | m2 | 36 |  |  | 50\*50\*2.5方通 |
| 13 | 防水盖 | m2 | 56.2 |  |  | 1.2mm镀锌钢板 |
| 14 | 天花角线 | m | 52 |  |  |  |
| 15 | 300\*600墙面砖 | m2 | 22 |  |  |  |
| **四** | **岗亭门窗** |  |  |  |  | 含室内实木门3扇、自动玻璃门、指纹门锁 |
| 16 | 固定玻璃 | m2 | 32.5 |  |  | Loe中空玻璃 |
| 17 | 铝合金推拉窗 | m2 | 9.2 |  |  |  |
| **五** | **电器、电路** |  |  |  |  | 含户外P5彩屏、LED单色显示屏、32A漏电开关、电箱 |
| 18 | LED高亮度警灯 | 盏 | 15 |  |  |  |
| 19 | 警灯12V电源 | 个 | 5 |  |  |  |
| 20 | 排气扇 | 个 | 6 |  |  | 正野牌 |
| 21 | 16A空调插座 | 个 | 3 |  |  |  |
| 22 | 二三插座 | 个 | 15 |  |  |  |
| 23 | 照明开关 | 个 | 5 |  |  |  |
| 24 | 600\*1200栅格灯盘 | 个 | 8 |  |  |  |
| 25 | 1.5平方电线（地线） | 米 | 320 |  |  |  |
| 26 | 2.5平方电线 | 米 | 310 |  |  |  |
| 27 | 4平方电线 | 米 | 105 |  |  |  |
| **六** | **空调、智能化** |  |  |  |  | 含格力定频冷暖风管机2匹2台及3匹1台、监控设备和智能化设备各1套 |
| **七** | **其他** |  |  |  |  |  |
| 28 | 警徽标志 | 套 | 5 |  |  |  |
|  |  | 大写： | | |  |  |
| 注：1、智能亭体采用钢结构方式拼接组成，既环保又经济。外墙采用铝单板和LOE中空玻璃结合，大门采用智能自动玻璃门，窗帘采用百叶窗帘，室内墙面采用欧利龙板，天花采用铝扣板，地面用地板砖铺贴，墙身中空采用保温、隔热、防火材料;智能岗亭内含独立休息室、生活区、办公区、卫生间、LED照明、冷暖空调、门禁系统;智能岗亭外含户外信息发布屏、广播系统、信息通告栏、射灯，因设计图纸不详细，增加材料、设备均不增加费用，请投标人自行考虑。  2、以上报价含增值税专用发票税金（税率为13%）、材料费、施工及安装费、交通运输费、员工保险和工资费用、送检费等相关费用；  3、投标时，附上法人证明书、法人身份证复印件、委托人授权书、委托人身份证复印件、投标清单装订成册密封提交（一式二份），投标人需携带身份证原件；  4、本投标报价不得超过493629.81元，否则按废标处理；  5、投标人资格要求：中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人或其他组织，营业范围具备：生产与销售（警用装备及辅助器材、智能化系统集成产品）（若营业执照没有明确经营范围，需自行打印附上）。 | | | | | | |

1. 投标时间：2019年12月12日 上午09:00至09:30
2. 投标截止及开标时间：2019年12月12日 上午09:30
3. 中标原则：所有报价人中报价最低者为成交候选人。
4. 投标及开标地点：东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室。
5. 招标代理机构和招标人将不负责投标人准备投标文件所发生的任何成本费用。
6. 本次采购项目公告在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）、广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn/login）、广东中元招标代理有限公司网站（http://www.zhongyuanzb.com/）媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知。有关此次采购事宜，也可按下列地址以书面或电话形式向招标代理机构查询：

招标代理机构名称：广东中元招标代理有限公司

详细地址：东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室

邮 编：523000 联 系 人：李小姐

电 话：0769-23663761 传 真：0769-23663760

邮 箱：zhongyuanzb@163.com

招标单位名称：东莞市经纬公路工程有限公司

详细地址：东莞市东城街道柏洲边村泰升工业路东江大桥监控中心

邮 编：523000 联 系 人：万先生

电 话： 22241506 传 真： 22241506

采购人：东莞市经纬公路工程有限公司

采购代理：广东中元招标代理有限公司

2019年12月09日

## 投标报价表

项目名称：虎岗高速大岭山至龙大高速路段拥堵治理工程警务亭采购

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **岗亭主体6.0mx6.0mx3.3m** | 项 |  |  |  | 含水泥、河沙、钢筋、槽钢底梁及防锈处理 |
| **二** | **岗亭钢结构** |  |  |  |  | 含焊口补油漆、骨架防锈处理、外墙面模具 |
| 1 | 150\*150方通（角柱）、门框、窗立柱 | m2 | 72 |  |  | 氟碳漆面 |
| 2 | 底梁 | m | 24 |  |  | 150\*8方通 |
| 3 | 立柱骨架 | m | 32 |  |  | 50\*50\*2.5方通 |
| 4 | 底梁骨架 | m | 24 |  |  | 150\*8方通 |
| 5 | 外墙铝单板 | m2 | 132 |  |  | 定制公安蓝色面 |
| 6 | 内墙面 | m2 | 94.5 |  |  | 欧利龙板 |
| 7 | 厕所墙面 | m2 | 20.7 |  |  | 埃特板 |
| 8 | 内墙骨架 | m2 | 56.6 |  |  | 50\*50\*2.5方通 |
| 9 | 烤漆保护膜 | m2 | 38 |  |  |  |
| 10 | 12厘预埋连接钢板 | 块 | 8 |  |  |  |
| 11 | 内墙骨架夹心层 | m2 | 56.6 |  |  |  |
| **三** | **岗亭室内装饰** |  |  |  |  | 含铝单板屋面顶、铝质吊顶天花、600\*600玻化砖（地面）、抽水马桶一套 |
| 12 | 屋面骨架 | m2 | 36 |  |  | 50\*50\*2.5方通 |
| 13 | 防水盖 | m2 | 56.2 |  |  | 1.2mm镀锌钢板 |
| 14 | 天花角线 | m | 52 |  |  |  |
| 15 | 300\*600墙面砖 | m2 | 22 |  |  |  |
| **四** | **岗亭门窗** |  |  |  |  | 含室内实木门3扇、自动玻璃门、指纹门锁 |
| 16 | 固定玻璃 | m2 | 32.5 |  |  | Loe中空玻璃 |
| 17 | 铝合金推拉窗 | m2 | 9.2 |  |  |  |
| **五** | **电器、电路** |  |  |  |  | 含户外P5彩屏、LED单色显示屏、32A漏电开关、电箱 |
| 18 | LED高亮度警灯 | 盏 | 15 |  |  |  |
| 19 | 警灯12V电源 | 个 | 5 |  |  |  |
| 20 | 排气扇 | 个 | 6 |  |  | 正野牌 |
| 21 | 16A空调插座 | 个 | 3 |  |  |  |
| 22 | 二三插座 | 个 | 15 |  |  |  |
| 23 | 照明开关 | 个 | 5 |  |  |  |
| 24 | 600\*1200栅格灯盘 | 个 | 8 |  |  |  |
| 25 | 1.5平方电线（地线） | 米 | 320 |  |  |  |
| 26 | 2.5平方电线 | 米 | 310 |  |  |  |
| 27 | 4平方电线 | 米 | 105 |  |  |  |
| **六** | **空调、智能化** |  |  |  |  | 含格力定频冷暖风管机2匹2台及3匹1台、监控设备和智能化设备各1套 |
| **七** | **其他** |  |  |  |  |  |
| 28 | 警徽标志 | 套 | 5 |  |  |  |
|  |  | 大写： | | |  |  |
| 注：1、智能亭体采用钢结构方式拼接组成，既环保又经济。外墙采用铝单板和LOE中空玻璃结合，大门采用智能自动玻璃门，窗帘采用百叶窗帘，室内墙面采用欧利龙板，天花采用铝扣板，地面用地板砖铺贴，墙身中空采用保温、隔热、防火材料;智能岗亭内含独立休息室、生活区、办公区、卫生间、LED照明、冷暖空调、门禁系统;智能岗亭外含户外信息发布屏、广播系统、信息通告栏、射灯，因设计图纸不详细，增加材料、设备均不增加费用，请投标人自行考虑。  2、以上报价含增值税专用发票税金（税率为13%）、材料费、施工及安装费、交通运输费、员工保险和工资费用、送检费等相关费用；  3、投标时，附上法人证明书、法人身份证复印件、委托人授权书、委托人身份证复印件、投标清单装订成册密封提交（一式二份），投标人需携带身份证原件；  4、本投标报价不得超过493629.81元，否则按废标处理；  5、投标人资格要求：中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人或其他组织，营业范围具备：生产与销售（警用装备及辅助器材、智能化系统集成产品）（若营业执照没有明确经营范围，需自行打印附上）。 | | | | | | |

投标人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**法定代表人身份证明**

申请人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法定代表人签字） 性别： 年龄： 职务： \_

系 （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人： （盖单位章）

年 月 日

**授权委托书**

本人 （姓名）系 （申请人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改虎岗高速大岭山至龙大高速路段拥堵治理工程警务亭采购（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人： （盖单位章）

法定代表人： （签章）

委托代理人： （签章）

年 月 日

注：1、附法定代表人身份复印件

1. 附上法定代表人委托人身份复印件
2. 附上营业执照